****

检 验 报 告

**Testing Report**

**产品名称： {productName}**

**规格型号： {size}**

**物料编码： {productNo}**

**材质： {material}**

**客户名称：{ctName}**

**订单编号： {orderNo}**

**报告日期： {dateSplitPoint}**

渝延（长兴）密封件制造有限公司

检 验 报 告

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | {productName} | | 规格型号 | | {size} |
| 生产单位 | 渝延（长兴）密封件制造有限公司 | | 检测日期 | | {dateSplitPoint} |
| 执行GB/T 2828.1-2012抽样标准，AQL值：0.65 | | | | | |
| 抽样批次 | 10批，20只/批 | | 抽样数量 | | 10 |
| 检验结论 | 检验专用章 | | | | |
| 批 准 | 年 月 日 | 审核 | | 年 月 日 | |
| 主 检 | 年 月 日 | | | | |
| 备 注 |  | | | | |

**检 验 报 告（续页**）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测设备/方法 | 标准规定 | 检测标准 | 检测结果 | 判定 |
| 1 | 外观 | 目视 | 光滑、平整、无破损、无飞边、无开裂 |  | 光滑、平整、无破损、无飞边、无开裂 | OK |
| 2 | 颜色 | 目视 | {color} |  | {color} | OK |
| 常温环境下 | | | | | | |
| 3 | 材料硬度 | 硬度计（邵氏） | {materialHardness} | GB 6031-1998 | {testHardness} | OK |
| 4 | 拉伸强度 | 拉力机 | {tensileStrength} | GB 528-1988 | {testStrength} | OK |
| 5 | 拉伸延长率 | 拉力机 | {stretchElongationRate} | GB 528-1988 | {testElongationRate} | OK |
| 6 | 撕裂强度 | 拉力机 | {tearStrength} | GB 528-1988 | {testTear} | OK |
| 热老化 70℃\*24h | | | | | | |
| 7 | 硬度变化率 | 硬度计（邵氏） | ±15％ | GB/T531-1999 | +7 | OK |
| 8 | 强度变化率 | 拉力机 | ±30％ | GB/T528-1998 | -9 | OK |
| 9 | 拉伸变化率 | 拉力机 | ≤-50％ | -37 | OK |
| 臭氧老化 250℃\*24h | | | | | | |
| 10 | 高温老化试验50±5PPHM  40±2℃ 96h | 老化实验机 | 有无龟裂产生 | GB 7762-2003 | 无 | OK |
| 实验机 | 有无龟裂产生 | 无 | OK |
| 11 | 尺寸 | 影像仪 | {size1Title} | GB/T3672.1-2002 | 见附表 | OK |
| {size2Title} | OK |
| {size3Title} | OK |

**产品图纸**

|  |
| --- |
| {%productImage} |

**附表-尺寸检测报告**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| {size1Title} （mm） | {size10} | {size11} | {size12} | {size13} | {size14} | {size15} | {size16} | {size17} | {size18} | {size19} |
| {size2Title}（mm） | {size20} | {size21} | {size22} | {size23} | {size24} | {size25} | {size26} | {size27} | {size28} | {size29} |
| {size3Title}（mm） | {size30} | {size31} | {size32} | {size33} | {size34} | {size35} | {size36} | {size37} | {size38} | {size39} |

**影像仪测量数据**

公司名称：渝延（长兴）密封件制造有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 日期：{date} | 时间：{time} |
| 量测仪器：影像仪 | 检验者：黄晓军 |
| 工件编号：{productNo} | 工件名称：{productName} |

{#prodInfoList}

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 类型 | 半径 | 直径 | 圆心X | 圆心Y |
|  | 真圆度 |  |  |  |
| 圆 1 | {halfsize1} | {size1} | {centerX1} | {centerY1} |
|  | {realCenter1} |  |  |  |
| 圆 2 | {halfsize2} | {size2} | {centerX2} | {centerY2} |
|  | {realCenter1} |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| {%imageLeft} | {%imageRight} |
|  |  |
|  |  |

{/}